LED-Ein- Aufbauleuchte, Serie LINDO, IP65, für Einsatz in Bereiche mit hohen Anforderungen (Krankenhäuser, Labor, Operationssälen, Lebensmittelindustrie etc.). Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Diffusor aus PMMA, UV-resistent. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 65

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 42 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 4.300 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 21.6

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 1.247 mm

Produktmaße B: 307 mm

Produktmaße H: 100 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH